附件3
城市道路挖掘技术标准要点
（根据福建省工程建设地方标准《城市道路占用与挖掘管理标准》（DBJ/T13-162-2023）摘选）
1.挖掘城市道路前，申请人应查明地下管线状况。挖掘时，不得损坏原有地下管线。
2.城市道路挖掘沟槽的断面严禁上窄下宽。槽底最小宽度宜为埋设设施外侧宽度与两侧夯实机具的工作宽度之和。
3.管线的管顶标高至路面结构底标高应不小于50cm；当小于50cm时，应采取加固措施。
4.沟槽回填材料应符合相关规范要求。宜使用砂回填，禁止使用淤泥、有机土或含生活垃圾的土进行回填。
5.沟槽回填应采用合适的机具、机械分层实施，沟槽分段填土交接处应做成阶梯形。当沟槽宽度不适宜压实机械作业时，可采用灌注混凝土等方式回填。管顶以上50cm范围内不得用压路机压实。
6.沟槽回填材料的压实度应符合专项修复方案要求。无专项修复方案时，应根据回填材料所处的深度和部位确定，且应符合现行行业标准《城镇道路养护技术规范》CJJ36的规定。
7.沟槽回填时，应对沟槽内原有管线设施进行保护。
8.车行道面层修复时应采用切割机切边，切割边线应与道路轴线平行或垂直，不得出现三角形、梯形、不规则多边形等。
9.沥青混凝土路面顺向掘路宽度大于单车道宽1/2时，面层应全车道修复；水泥混凝土路面挖掘宽度大于路面板宽1/3时，面层宜整板修复；水泥混凝土路面挖掘宽度不足路面板宽1/3时，应进行加固处理。
10.道路挖掘修复采用的材料和路基沟槽、基层、面层修复的质量检验应符合现行行业标准《城镇道路养护技术规范》CJJ36的规定，且不得低于旧路的设计标准。
注：未尽事宜，请严格遵照福建省工程建设地方标准《城市道路占用与挖掘管理标准》（DBJ/T13-162-2023）执行。
— 2 —

— 1 —    


