附件4
城市道路挖掘安全文明施工标准
一、强化道路开挖施工现场管理
1.道路开挖项目实行建设单位负责制，施工现场应严格按照《福建省城市市政设施建设类审批决定书》确定占用或挖掘城市道路的范围、面积、期限、文明施工要求和城市道路占道施工现场管理标准、《建设工程文明施工导则》等规范制定施工计划。
2.在大型建设施工中，建设（施工）单位要配备好帮助交通疏导的人员，一旦堵车，要及时疏导。
3.夜间或雨、雪、雾等不良天气，应在围挡处增设临时照明设备和警示灯。照明设施在满足作业需求的前提下，应避免造成驾驶员眩目。
4.挖掘城市道路不得影响城市道路设施的结构安全、正常使用功能和检测维修。不得压占检查井、消防栓、雨水口和边沟等。
5.施工作业中，建设（施工）单位应当遵守施工技术规范及燃气设施安全保护方案要求，确保燃气管道的安全。在挖掘过程中，要特别注意对燃气管道的保护，禁止使用重型机械在燃气管道上方作业。施工地段燃气管道复杂或存在重要管线的，应当安排专人负责管道监护工作，并通知燃气企业派专业技术人员到现场进行旁站共同监护。旁站应由建设（施工）单位负责通知燃气企业派专业技术人员参加，旁站人员未到场不得施工。
6.作业现场的施工材料应按规定堆放整齐，砂、石、水泥等材料应采用帆布下垫上盖，不得扬尘。施工中产生的渣土、泥浆，应及时清运（日产日清）或袋装，不得溢流路面，严禁将泥浆、废水等直接排入雨污水井和河道。施工物料、建筑垃圾等清运时不得散落，运输车辆必须密闭加盖，不得污染周边区域。确保工完料尽场地清，及时恢复道路通行。施工物料确需占用道路的，应按有关规定办理临时占路的相关审批手续并设置相应的安全保护措施。
7.施工过程中应采取防尘、消声措施。
8.施工单位应科学组织施工，加强工序衔接，缩短工期，确保施工质量并按批准时限完成项目建设。
9.因施工造成道路设施或其它市政设施损坏的，建设（施工）单位应原样、原量修复，并报请有关权属单位验收。无法修复的，应按相关规定予以赔偿。
10.挖掘占道施工完成后，建设（施工）单位应将渣土、建筑垃圾、剩余建筑材料及设备等全部外运清场，并保持施工现场围挡完好和现场整洁。工程全面结束、路面恢复使用前，不得拆除围挡。对于已完成占用、挖掘施工的项目，城市道路行政主管部门应及时组织管养单位进行验收移交。
11.施工过程中遇到自然灾害及重大政治、经济活动等特殊情况，建设（施工）单位必须按照龙岩市人民政府及相关管理部门的统一安排，予以停工。必要时，应对已开挖路面进行临时固化处理，清理场地并退场。
二、施工围挡设置
围挡根据占用挖掘城市道路时间的不同及现场实际情况，按以下3种形式进行设置。
1.固定式围挡
固定式围挡应连续密围，不分主次干道，围档高度不得低于2米封闭式设置，统一款式、统一规格，完好、整洁、美观、牢固，立柱应用膨胀螺丝固定在路面，底部与地面之间不能留有间隙，围档支柱上应设置反光警示标志。
2.移动式围挡
移动式围挡应连续密围，不分主次干道，围档高度不得低于2米封闭式设置，统一款式、统一规格，完好、整洁、美观、牢固，围挡底部固定在预制砼块基座上，围档支柱上应设置反光警示标志。
3.临时性围挡
临时性围档应连续密围，开启各类检查井、路面小范围维修、管道抢修等短时内能恢复现场的工地，宜采用路锥、护栏、水马或高度低于1米的栅栏式小型临时性围档等。
4.安全文明施工设置标准
建设单位、代建单位（如有）、施工单位、道路养护单位应加强对施工现场的检查和自查。围档板面须满贴公益广告，醒目位置张贴施工告示（规格100cm×200cm）并在施工场地显著位置设立占道施工告示牌（规格60cm×80cm），对施工信息予以公示，接受社会监督。告示牌内容包括工程名称、审批决定书文号、建设、代建（如有）、施工、监理等单位名称及项目负责人、联系电话和工程起止时间等，字迹清晰明显。施工区域的安全设施设置应符合福建省《城市道路养护作业安全设施设置技术规程》DBJ/T13-149相关规定。在工程全面结束、路面恢复使用前，不得拆除围挡。
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告示牌具体要求：字体选用黑体字，牌面颜色为蓝底白字，四周为反光边框。根据具体施工时间和环境，规格有100㎝×200㎝（附着式）和60㎝×80㎝（放置式）两种。
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